{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["固定式压力容器","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"固定式压力容器","index":0,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"merged":[[10,0,10,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
[1,"压力容器设计制造技术资料：\n(1)竣工图样，竣工图样上应有设计单位许可印章（对简单压力容器可为复印件，其余容器复印章无效），\n   并且加盖竣工图章（竣工图章上应有单位名称，制造许可证编号、审核人的签字和“竣工图”字样；对\n   于有修改的应有修改人的签字和修改日期；\n(2)产品合格证（包含产品数据表）、产品质量证明文件及产品铭牌拓印件或复印件；\n(3)特种设备制造监督检验证书，对于未实施境外监督检验的产品应有安全性能监督检验报告；\n(4)装设安全阀、爆破片装置的压力容器还应具有压力容器安全泄放量、安全排放量和爆破片泄放面积的计\n   算书（无法计算的除外）；\n(5)包括强度计算书或者应力分析报告、设计图样、制造技术条件、风险评估报告（对第Ⅲ类容器）及标明\n   有设计条件等要求的设计总图；\n(6)安装与使用维护说明（必要时）。","1.现场查看，核对资料；\n2.每台压力容器制造技术资料缺一项\n  扣3分，其中缺少(2)、(3)项的扣5\n  分；资料不全，视其缺失程度每项\n  扣1～4分；\n3.对2009年12月1日前制造的容器第\n  (5)项可酌情要求；\n4.容积小于25L及内直径小于150mm的\n  容器无第(4)项。",10]
[2,"压力容器安装改造维修资料：\n(1)大型压力容器现场组装竣工验收文件；\n(2)安装改造维修告知书(复印件)及安装改造维修单位资格证(复印件)；\n(3)安装改造维修监督检验证书或报告；\n(4)安装、改造、维修图样和施工质量证明文件。","1.现场查看，核对资料；\n2.每台压力容器资料缺一项扣3分，其\n  中缺少(2)、(3)项的扣5分；资料不\n  全，视其缺失程度每项扣1～2分；\n3.对于简单压力容器及容积小于25L和\n  内直径小于150mm的容器无此项。",8]
[3,"压力容器使用登记及检验资料：\n(1)特种设备使用登记证书；\n(2)压力容器登记卡；\n(3)历次定期全面检验报告；\n(4)压力容器年度检查报告，其检查内容是否符合《压力容器定期检验规则》关于年度检查的要求；\n(5)运行记录、操作条件变化情况以及运行中出现异常情况的记录等；\n(6)有关安全附件的产品质量证明及校验、修理和更换记录；\n(7)有关事故的记录资料和处理报告；\n(8)对于已达到设计、安全技术规范规定使用年限的压力容器，或者未有规定设计使用年限而使用超过20年\n   的压力容器，如果要继续使用，应委托有资格的检验单位进行检验或合于使用评价，并经过单位主要负\n   责人批准。","1.现场查看，核对资料；\n2.每台压力容器使用登记及检验资料\n  缺一项扣3分，其中缺少(1)、(3)\n  项的每项扣10分；资料不全，视其\n  缺失程度每项扣1～5分；\n3.对于简单压力容器及容积小于25L和\n  内直径小于150mm的容器无(1)～(4)\n  项；\n4.对于超过规定年限，要继续使用的\n  ，未委托有资格的检验单位进行检\n  验或合于使用评价的扣10分，单位\n  主要负责人未有批准的扣5分。",20]
[4,"压力容器各项规章制度和操作规程贯彻执行情况：\n(1)压力容器使用登记、定期检验、安装修理改造、安全附件的校验修理更换、容器操作检查及安全隐患检\n   查整改、节能管理（换热器必备）、操作岗位责任等制度及压力容器操作规程或要求是否齐全；\n(2)各项压力容器管理制度是否符合要求及本单位实际情况；\n(3)压力容器安全操作规程或要求是否满足要求：包括：\n  a、压力容器的操作工艺指标（含工作压力、最高或最低工作温度）；\n  b、压力容器的岗位操作法（含开、停车的操作程序和注意事项）；\n  c、压力容器运行中应重点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常现象和防止措施，以及紧急情况\n     的处置和报告程序。\n(4)压力容器运行中其各项管理制度执行情况；\n(5)易爆有毒介质的压力容器其应急预案应有防止二次爆炸的处理程序，每年进行专项应急演练。","1.现场查看、询问并查看相关记录和\n  资料。\n2.第(1)项根据资料齐全性酌情扣1～5\n  分，其余根据不同设备的安全管理\n  法规要求和文件规定，按符合性好\n  、中、差分别每项扣0、2、4分。\n3.对于易爆有毒介质压力容器无防止\n  二次爆炸程序扣4分，每年未进行演\n  练的扣4分。",10]
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
[5,"安全附件：\n(1)安全阀：制造单位是否持有相应的特种设备制造许可证、铭牌、铅封、校验标签完好，在校验有效期内\n   使用，无泄漏；\n(2)液位计：铭牌、玻璃板管完好，阀件固死，无假液位，指示清晰；\n(3)压力表：外观、校验标签完好，在检定有效期内使用，表盘清晰，指针功能正常，表盘上有超压警示标\n   记；\n(4)爆破片装置：制造单位是否持有相应的特种设备制造许可证、铭牌是否齐全，装置完好无泄漏，在有效\n   期内使用；\n(5)测温仪表：在规定的检定、检修期限内使用，仪表及防护装置无破损；\n(6)紧急切断阀：灵敏、可靠、能远程控制；\n(7)快开门压力容器应具有下述要求的安全联锁保护功能：\n  a、当快开门达到预定关闭部位，方能升压运行；\n  b、当压力容器的内部压力完全释放，方能打开快开门。","1.现场查看，试验，每一项不符合要\n  求扣4分；\n2.安全附件失灵，损坏等不能起到安\n  全保护作用而压力容器仍在使用的\n  扣20分。\n",20]
[6,"对于需要在移动式压力容器和固定式压力容器之间装卸作业的，其连接装置应符合下列要求：\n(1)压力容器与装卸管道或者装卸软管有可靠的连接方式；\n(2)有防止装卸管道或装卸软管拉脱的联锁保护装置；\n(3)所选用的装卸管道或者装卸软管的材料与介质及低温工况相适应，装卸软管的公称压力不得小于装卸系\n   统工作压力的2倍，其最小爆破压力大于4倍的公称压力；\n(4)装卸软管必须每半年进行一次水压试验，试验压力为1.5倍公称压力,试验结果要有记录且有记录和试验\n   人员的签字。","1.现场查看，每项不符合要求的扣3\n  分；\n2.不进行装卸作业的压力容器无此项\n  。",6]
[7,"压力容器本体：\n(1)压力容器的铭牌、漆色、标志和标记是否符合有关规定；\n(2)压力容器的本体、接口（阀门、管路）部位、焊接接头等是否有裂纹、过热、变形、泄漏、损伤等；\n(3)外表面有无严重腐蚀，有无异常结霜、结露；\n(4)保温层有无破损、脱落、潮湿、跑冷；\n(5)检漏孔、信号孔有无漏液、漏气；\n(6)支承或者支座有无损坏、基础有无下沉、倾斜、开裂，紧固螺栓是否齐全、完好；\n(7)排放（疏水、排污）装置是否完好；\n(8)运行期间是否有超压、超温、超量等现象；\n(9)罐体有接地装置的，接地装置是否符合要求；\n(10)安全状况等级为4级的压力容器的监控措施执行情况和有无异常情况。\n(11)真空绝热压力容器外壁局部存在有严重结冰现象，介质压力和温度是否存在有明显上升现象。","1.现场查看，核对资料，每一项不合\n  格扣4分；\n2.对低温绝热压力容器，出现第(11)\n  项的而仍在使用的扣20分。\n",20]
[8,"压力容器站房或安装位置：\n盛装易爆、有毒介质的压力容器以及其它有特殊要求的压力容器要设置单独的站房，并有相关的安全防护措施；不能单独设置站房的，应按相关技术规范要求，与附近的建筑物、设施、道路等保持一定的间距。其站房的设置及距离等安全设施应符合有关安全技术规范的规定。","现场检查、对照有关技术规范，资料审查、询问，每一项不合格扣3分。",6]
["应得分合计：100分， 扣分之和：      空项分之和：      实得分＝100－扣分之和－空项分之和＝        设备得分＝实得分×100÷(100－空项分之和)＝"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}