{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["罐车","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"罐车","index":0,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"merged":[[7,0,20,0],[7,1,7,2],[7,4,7,5],[8,2,20,2],[8,3,20,3],[21,0,21,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
[1,"罐车建档资料：\n(1)产品合格证；\n(2)产品质量证明书；\n(3)罐车总图、罐体部件竣工图；\n(4)制造监督检验证书或进口产品安全性能监督检验证书；\n(5)罐体强度计算书；\n(6)罐车最近三次定期检验报告；\n(7)配套阀门、装卸软管、仪表合格证及其校验、试验证书或报告。","1、现场查看，核对资料；\n2、每台罐车资料缺一项扣2分，其中缺少(2)、(4)项\n   的扣5分。",10]
[2,"罐车随车文件：\n(1)罐车使用登记证；\n(2)罐车危险品道路运输证、车辆行驶证；\n(3)罐车驾驶资格证和押运员证；\n(4)液面计指示刻度与容积的对应关系表和在不同温度下，介质密度、压力、体积对照\n   表；\n(5)运行检查记录本及装卸记录本。","1、现场查看，核对资料；\n2、每台罐车随车资料缺一项扣2分，其中缺少(1)项\n   的扣10分。",10]
[3,"罐车安全管理制度、操作规程贯彻执行情况：\n(1)安全装卸操作规程；\n(2)装卸前检查制度；\n(3)装卸后检查制度；\n(4)行驶、停放安全管理制度；\n(5)罐车日常检查和维护保养制度；\n(6)罐车定期检验（校验）制度；\n(7)罐车应急情况处理措施和方案。","1、现场查阅，各制度规程应齐全，每缺一项扣2分；\n2、制度与实际执行情况不符的，每个制度扣4分。",16]
[4,"罐车驾驶、押运、装卸人员条件：\n(1)汽车罐车驾驶员应熟悉其所运输介质的物理、化学性质和安全防护措施，了解装卸\n   的有关要求，具备处理故障和异常情况的能力；\n(2)汽车驾驶员必须先取得公安机关颁发的《机动车驾驶执照》，再经汽车罐车安全驾\n   驶、使用培训、考核合格，取得汽车罐车准驾证，并在有效期内；\n(3)汽车罐车押运员应熟悉其所运输介质的物理、化学性质和安全防护措施，了解装卸\n   的有关要求，具备处理故障和异常情况的能力；\n(4)汽车罐车押运员必须经培训和考核合格，取得汽车罐车押运员证，并在有效期内；\n(5)装卸操作人员应熟悉罐车装卸安全技术，经过专业培训及特种设备作业人员培训、\n   考核，持压力容器操作证，并在有效期内。","1、一人次无证操作扣2分；\n2、现场提问：熟悉程度按符合性好、中、差分别每\n   人项扣0、2、4分。",10]
[5,"管理记录：\n(1)各种记录齐全真实；\n(2)应急情况处理措施和方案定期演练并有记录；\n(3)最近三次年度检验或全面检验及时、检验报告所提问题及时整改或已制定有效防范\n   措施。","1、现场查阅，至少应有：装卸前后检查记录，维护\n   、维修、保养记录，安全教育记录，运行安全检\n   查记录。每缺一项扣2分；\n2、现场查阅，有定期演练无记录扣3分；\n3、现场查阅，其它不符合扣2分。",22]
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
[6,"罐车罐体：",null,32]
[null,"(1)罐体外观无可见变形、泄漏、机械损伤和严重腐蚀。","1、现场核查；\n2、查阅校验报告，核对校验标记；\n3、必要时（11）项可现场做试验。\n每发现一顶不符合扣2分"]
[null,"(2)罐体与底盘连接应牢固，紧固连接螺栓应无腐蚀、松动、弯曲变形，螺母、垫片应\n   齐全、完好；如果采用焊接连接,焊接部位应无断裂、裂纹、变形。"]
[null,"(3)罐体支座与底盘之间连接缓冲胶垫是否错位、变形、老化等。"]
[null,"(4)罐体管路、阀门和车辆底盘之间的导静电导线连接应牢固可靠，导静电带必须安装\n   并且接地可靠，严禁使用铁链。"]
[null,"(5)有符合防火或防毒、防爆规定的装卸专用场地，并有足够数量的防护用具和备件。"]
[null,"(6)根据生产过程中的火灾危险和介质毒害程度，设置必要的排气、通风、泄压、防爆\n   、阻止回火、导除静电、紧急排放和自动报警以及消防等设施。"]
[null,"(7)检查软管与介质接触部件是否能耐相应介质的腐蚀；软管与两端接头的连接是否牢\n   固可靠；外观不得有变形、破裂、老化及堵塞现象。"]
[null,"(8)检查气相管有无泄漏、弯曲变形。"]
[null,"(9)压力表、测温仪表应校验合格、铅封完好、在有效期内并标注限压、限温标记。"]
[null,"(10)汽车罐车必须装设内置全启式弹簧安全阀，安全阀排气方向应为罐体上方，安全\n    阀应校验合格铅封完好，并在有效期内。"]
[null,"(11)紧急切断阀装置控制系统的手摇泵、管路、易熔塞应完好，无损伤、松脱、泄漏\n    等现象，钢索控制系统操作灵活可靠，到位等。"]
[null,"(12)装卸阀门的外观质量是否良好；检查阀体有无裂纹、严重腐蚀、密封面有无泄漏\n    等缺陷。"]
[null,"(13)检查罐体的颜色、色带、字样、字色和标志图形，若与规定要求不符，应按规定\n    要求重新涂打喷漆。在介质名称对应的色带下方喷涂“罐体下次检验日期××年\n    ××月”，字色为黑色，字高不小于100mm。"]
["应得分合计：100分， 扣分之和：      空项分之和：      实得分＝100－扣分之和－空项分之和＝        设备得分＝实得分×100÷(100－空项分之和)＝"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}