{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["工业管道","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工业管道","index":0,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9,"merged":[[8,0,8,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
[1,"压力管道资料和档案：\n(1)管道元件产品质量证明、管道设计文件（包括平面布置图、轴测图等图纸）等；\n(2)管道安装质量证明、安装技术文件和资料、安装质量监督检验证书、使用维护说明等；\n(3)管道定期检验和定期自行检查的记录；\n(4)管道日常使用状况记录；                                                                                                         (5)管道安全保护装置、测量调控装置以及相关附属仪器仪表的日常维护保养记录；                                                                        (6)管道运行故障和事故记录。","资料核查，每条总分为5分，每条多项的每项不合格扣2分，至扣完为止。",30]
[2,"建立管道安全管理制度并有效实施，管道安全管理制度的内容至少包括以下内容：                                                           \n(1)管道安全管理机构以及安全管理人员的管理；                                                                                        \n(2)管道元件订购、进厂验收和使用的管理；                                                                                              \n(3)管道安装、试运行以及竣工验收的管理；                                                                                              \n(4)管道运行中的日常检查、维修和安全保护装置校验的管理；                                                                                        \n(5)管道的检验（包括制订年度定期检验计划以及组织实施的方法、在线检验的组织方法）\n   、修理、改造和报废的管理；                                                                \n(6)向负责管道使用登记的登记机关报送年度定期检验计划以及实施情况、存在的主要问题\n   以及处理；                                                                                \n(7)管道事故的抢救、报告、协助调查和善后处理；                                                                                       \n(8)检验、操作人员的安全技术培训管理；                                                                                                   \n(9)管道技术档案的管理；              \n(10)管道使用登记、使用登记变更的管理。                                                       ","资料核查，现场核实执行情况。每条总分为3分，每条多项的每项不合格扣2分，至扣完为止。",30]
[3,"管道使用单位应在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出管道的安全操作要求，至少包括以下内容：                                                                             (1)管道操作工艺指标，包括最高工作压力、最高工作温度或者最低工作温度；                                                                  (2)管道操作方法，包括开、停车的操作方法和注意事项；                                                                                         (3)管道运行中重点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常现象和防止措施，以及紧急\n   情况的处置和报告程序。","资料核查，现场核实执行情况。每条总分为2分，每条多项的每项不合格扣1分，至扣完为止。",6]
[4,"输送可燃、易爆或者有毒介质压力管道的使用单位还应具备：\n(1)事故预防方案（包括应急措施和救援方案）；\n(2)巡线检查制度；\n(3)根据需要建立抢险队伍，并且定期演练。","资料审查，现场核实执行情况，第(1)条和第(3)条不合格的在通用部分相应条款扣分，此处不扣分；第(2)条不合格的扣4分。",4]
[5,"安全附件：\n(1)安全阀：铅封、校验标签完好，在校验有效期内使用，无泄漏、无锈蚀；\n(2)压力表：外观、铅封完好，在检定有效期内使用，表盘清晰，指针功能正常；\n(3)爆破片装置：完好无泄漏，在有效期内使用。爆破片装置和管道间的截断阀处于全开状\n   态；\n(4)其它测量仪表：外观、铅封完好，在检定有效期内使用，量程与其检测的温度范围匹配\n   。","实物核查、资料审查，每条总分为2分，每条多项的每项不合格扣1分，至扣完为止。",8]
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
[6,"管子管件及阀门：\n(1)管道及其它组成件应无泄漏；\n(2)管道绝热层无破损、脱落、跑冷等情况；防腐层完好；\n(3)管道应无异常振动；\n(4)位置与变形：\n   a) 管道位置是否符合安全技术规范和现行国家标准的要求；管道与管道、管道与相邻设\n      备之间有无相互碰撞及摩擦情况；\n   b) 管道是否存在挠曲、下沉以及异常变形等。\n(5)支吊架：\n   a) 支吊架是否脱落、严重变形、腐蚀或损坏；\n   b) 支架与管道接触处有无积水现象。\n(6)阀门：\n   a) 阀门表面是否存在严重腐蚀现象；\n   b) 阀门连接螺栓是否松动；\n   c) 阀门操作是否灵活。\n(7)法兰：\n   a) 法兰是否偏口，紧固件是否齐全并符合要求，有无松动和腐蚀现象；\n   b) 法兰面是否发生异常翘曲、变形。\n(8)膨胀节：表面有无划痕、腐蚀穿孔、开裂、变形失稳等现象；\n(9)阴极保护装置：对有阴极保护装置的管道应检查其保护装置是否完好；\n(10)防雷防静电：对有防雷防静电要求的管道应检查装置是否安好；\n(11)管道标识：检查管道标识是否符合现行国家标准规定或行业通用标识。","实物核查，每条总分为2分，每条多项的每项不合格扣1分，至扣完为止。",22]
["应得分合计：100分， 扣分之和：      空项分之和：      实得分＝100－扣分之和－空项分之和＝        设备得分＝实得分×100÷(100－空项分之和)＝"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}