{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"merged":[[32,0,32,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
[1,"使用单位应当建立起重机械安全技术档案。起重机械安全技术档案应当包括以下内容：\n(1)产品质量合格证明、监督检验证明、安装技术文件和资料、使用和维护说明； \n(2)最近一次定期检验报告；\n(3)日常使用状况记录；\n(4)自行检查的记录；\n(5)日常维护保养记录；\n(6)运行故障和事故记录。","检查相关证件、记录及报告等技术资料。资料缺少的，每项扣1分；资料不规范的，每项扣0.1分。其中第一条中多种材料合算一项。",6]
[2,"应有相应资格的单位对起重机械进行维修保养，签订维修保养合同。","检查维修保养合同，如维修单位无相应资格或未签订合同，扣5分。",5]
[3,"使用单位应有起重机械安全操作规程。","检查资料。资料不规范的，扣2分。",4]
[4,"(1)起重机械吊具、索具使用应有安全管理规定；\n(2)配备符合安全要求的索具、吊具，加强日常安全检查和维护保养，保证索具、吊具安\n   全使用。","检查安全管理规定和维护保养记录。资料不齐全的，每项扣1分。",2]
[5,"起重机械作业人员应持证上岗。","检查现场起重机械作业人员是否持有有效的《特种设备作业人员证》，发现1人未持证扣3分。",3]
[6,"在起重机械明显部位应有清晰可见的安全检验标志。起重机械应在检验有效期内使用。","检查安全检验标志。超过有效期的扣5分；在有效期内但未张贴的扣3分；张贴位置不规范的扣2分。",5]
[7,"在起重机械明显部位应有符合规定的清晰可见的额定起重量标志。","外观检查。额定起重量标志不清晰扣2分。",3]
[8,"起重机械对人员构成危险的相对移动部件应涂黄黑相间的安全色，如吊钩组、吊具、流动类回转尾部等部件。","外观检查。安全色不规范的一项扣1分。",2]
[9,"(1)主要受力构件(如主梁、主支撑腿、主副吊臂、标准节、吊具横梁等)无明显变形； \n(2)金属结构的连接焊缝无明显可见的焊接缺陷，螺栓和销轴等连接无松动，无缺件、损\n   坏等缺陷；\n(3)箱型起重臂(伸缩式)侧向单面调整间隙符合规定。","外观检查。必要时检查最近一次的检验报告或抽查最近一年的自行检查记录等，一项不符合扣5分。",5]
[10,"(1)轨道固定牢固，轨道端部止挡可靠；\n(2)流动式起重机的支腿有可靠地固定或支承。","外观检查、必要时操作试验。",2]
[11,"对于设置司机室的起重机，应当检查司机室是否符合以下要求：\n(1)有良好的视野；\n(2)司机室配有灭火器和绝缘地板；\n(3)司机室的固定连接牢固，无明显缺陷；\n(4)起重机总电源开关状态有明显的信号指示；\n(5)有警示音响信号，并且在起重机械工作场地范围内能够清楚地听到。","外观检查，手动试验。第一项不符合扣1分，其它项不符合各扣0.5分。",3]
[12,"(1)所有操纵按钮、手柄、踏板等上面或附近处均应有表明用途或操纵方向的清楚标志；\n(2)所有操纵按钮、手柄、踏板等灵活，无卡滞现象；\n(3)换档杆在各档位置应定位可靠，不允许出现脱档、串档现象；\n(4)流动式起重机各手柄、踏板在不采用刚性保持装置时能自动复位，并且在中位不因震\n   动产生离位。","外观检查、手动试验。按实际情况平均分数。",2]
[13,"(1)吊钩按照规定设置防脱钩装置，并且有效；吊钩开口度没有严重增大；吊钩危险断面\n   没有严重磨损；\n(2)集装箱吊具旋锁应定期检查和维护；旋锁应无明显可见的严重缺陷。","外观检查，必要时抽查最近一年的旋锁自行检查记录等，需要时测量。按实际每个缺陷情况平均分数。",3]
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
[14,"(1)钢丝绳、环链端部固定可靠；\n(2)钢丝绳不应有扭结、弯折、断股、笼状畸变等明显变形现象。\n(3)环链不应有裂纹、严重磨损等缺陷。","外观检查。必要时抽查最近一年的自行检查记录等。按实际涉及项目情况平均分数。",4]
[15,"(1)制动器的零部件不应有裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷；\n(2)制动器调整适宜，制动平稳可靠。","外观检查。必要时抽查最近一年的自行检查记录等。需要时制动试验。每项2分。",4]
[16,"(1)液压管路、接头、阀组等元件不得滲漏；\n(2)液压系统有相对运动部位的软管，应避免刮擦。","外观检查。每项1分。",2]
[17,"(1)起重机上外露的有伤人可能的活动零部件防护罩齐全；\n(2)露天作业的起重机的电气设备防雨罩等齐全；\n(3)铸造起重机隔热装置完好。","外观检查。按实际涉及项目情况平均分数。",2]
[18,"(1)起重机供电电源应设总电源开关；\n(2)该开关应设在靠近起重机且地面人员易于操作的地方；\n(3)该开关出线端不得连接与起重机无关的电气设备。","检查开关。每项3分。",3]
[19,"电缆不应有严重老化、开裂。","外观检查。发现一处直接扣3分。",3]
[20,"(1)在司机操作方便的地方应设紧急断电开关。\n(2)急断电开关能够切断起重机动力电源。","检查开关。有一项不符合则直接扣5分。",5]
[21,"起升高度限位器有效。","操作试验。",5]
[22,"动臂式起重机应设置臂架低位置和臂架高位置的幅度限位开关且有效。正面吊限制臂架最大仰角的装置有效。","操作试验。有一处不符合则直接扣4分。",4]
[23,"(1)起重机按照安全技术规范的要求设置起重量限制器或起重量指示器且有效。\n(2)起重机按照安全技术规范的要求设置力矩限制器且有效。\n(3)正面吊防倾覆保护装置有效。","检查最近一次的检验报告或抽查最近一年的自行检查记录等，必要时载荷试验。不符合的扣3分。",3]
[24,"(1)起重机上的门不能往有坠落可能一侧打开；\n(2)出入起重机的门、司机室到桥架上的门打开时，总电源不能够接通；\n(3)通向挂在小车下的司机室及独立运行的司机室的通道接口处，也应设连锁保护。","操作试验。按实际涉及项目情况平均分数。",4]
[25,"(1)可两处或多处操作的起重机应设有联锁保护装置，以防止同时操作；\n(2)场桥的大车运行机构与大车转向机构联锁保护有效；\n(3)岸桥的小车停车位置与外臂架动作联锁有效，外臂架位置与小车动作联锁有效。","外观检查，第一项操作试验，其它项可检查最近一次的检验报告或抽查最近一年的自行检查记录等，必要时操作试验。不符合的则直接扣3分。",3]
[26,"场桥行走声光报警器有效。正面吊倒车声光报警装置有效。","起重机行走时观察。",2]
[27,"起升高度大于50m的露天工作起重机应安装风速仪，风速仪应安装在起重机顶部至吊具最高位置间的不挡风处。","外观检查。风速仪安装位置不符合要求的扣1分",2]
[28,"对额定起重量大于或者等于16t的汽车和轮胎起重机，起重量大于50t的履带起重机，水平仪完好。","外观检查。",2]
[29,"钢丝绳变幅机构应设置防臂架后倾装置。","外观检查。",3]
[30,"露天工作的起重机械应装设夹轨钳、锚定装置或铁鞋等防风防滑装置。","外观检查，必要时操作试验。至少要求起重机两侧各有一套防风防滑装置，否则直接扣4分。",4]
["应得分合计：100分， 扣分之和：      空项分之和：      实得分＝100－扣分之和－空项分之和＝        设备得分＝实得分×100÷(100－空项分之和)＝"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}