{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["K.1大型游乐设施","K.2水上游乐类游乐设施","K.3无动力类游乐设施"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"K.1大型游乐设施","index":0,"n_rows":70,"n_cols":6,"rows_kept":70,"merged":[[24,0,28,0],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[29,0,35,0],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[37,0,41,0],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[42,0,46,0],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[47,0,52,0],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[53,0,57,0],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[59,0,63,0],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[64,0,68,0],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[69,0,69,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
[1,"使用单位应建立完整、准确的游乐设施技术档案，并按规定保存。技术档案至少包括：\n(1)设备及其部件的出厂随机文件，包括安全技术规范规定的大型游乐设施设计文件、设计鉴定报\n   告、制造单位的产品质量合格证明、安装及使用维护说明等，以及安装(或者改造、重大维修)\n   过程的技术文件和资料；\n(2)年度设备维修计划及落实情况(包括大修的记录及其验收资料等)；\n(3)年度培训考核计划、作业人员培训记录及证件；\n(4)日常运行和常规检查记录；\n(5)大型游乐设施及其安全保护装置、测量调控装置与主要部件的日常维护保养和维修记录；\n(6)验收检验报告与定期检验报告；\n(7)隐患检查和整改记录；                                                                           \n(8)设备故障与事故的记录。","检查相关文件、报告及等记录技术资料。缺一项扣4分，不完善的，每项扣2分。",8]
[2,"游乐设施应在检验有效期内使用。《安全检验合格》标志应固定在游客易于看到的醒目位置或设备上易于看到的醒目位置。","现场检查。《安全检验合格》标志超过有效期的扣4分，在有效期内但未张挂的扣3分，张贴位置不规范的扣2分。",4]
[3,"游乐设施的操作、维修人员应持证上岗。","现场检查游乐设施的操作、维修人员是否持有有效的《特种设备作业人员证》，发现1人未持证上岗的扣2分。",4]
[4,"(1)游乐设施明显处应公布《乘客须知》，在必要的地方和部位应设置醒目的安全标志。安全标志\n   分为：禁止标志(红色)、警告标志(黄色)、指令标志(蓝色)、提示标志(绿色)，图形样式应符\n   合GB2894-2008《安全标志及其使用导则》、GB13495-1992《消防安全标志规定》；                                   \n(2)非专供儿童乘坐的游乐设施，应对儿童乘坐的年龄和身高上有所规定。","外观检查。一项不符合的扣1分，无《乘客须知》或无任何标志的扣4分。",4]
[5,"游乐设施每日运行前，应进行例行安全检查和试运行，并对安全保护装置进行检查确认。","检查操作现场的检查和试运行记录。没有记录的，扣4分。",4]
[6,"操作、维修人员在作业中应严格执行大型游乐设施的操作规程和有关的安全管理制度（现场应有操作规程、运行记录和维修记录）。","现场检查。没有记录本扣4分；没有操作规程扣2分；对照运行记录和维修记录，发现一处记录不符的，扣1分。",4]
[7,"使用单位没有能力进行维护保养的，应委托有相应资格的单位进行维护保养，签订维护保养合同，明确双方职责。","外包维护保养业务的，如维修单位无相应资格或未签订合同，扣4分。",4]
[8,"凡乘客可能触及之处，不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。","外观检查。发现有锐边、尖角、毛刺和危险突出物的，扣2分",2]
[9,"(1)安全栅栏应分别设进出口，在进出口处应设引导栅栏；站台应有防滑措施。\n(2)安全栅栏的设置应符合规定（高度：室外的≥1100mm，室内儿童娱乐项目的≥650mm，栅栏间\n   隙和距离地面的间隙≥120mm）。\n(3)安全栅栏门开启方向应与乘人行进方向一致；门边框与立柱之间的间隙适当，门开关时不至夹\n   伤人手，或采取防止人手夹伤的措施。","外观或手动检查。设置不符合规定或无安全措施的，发现一项扣3分。",3]
[10,"(1)操作室应单独设置，视野开阔，有充分的活动空间和照明；对于操作人员无法观察到运转情况\n   的盲区，有可能发生危险时，应有监视系统等安全措施；\n(2)操作按扭和控制手柄等应有能保持长久的明显的中文标志，按钮、信号灯等颜色标识应符合\n   GB5226.1-2002《机械安全、机械电器设备通用技术条件》规定；\n(3)应设置用于起动前提示乘客注意安全的音响等信号装置。","外观检查，手动试验。一项不符合要求的，扣3分。",3]
[11,"(1)在空中运行的乘人部分，整体结构应牢固可靠，其重要零部件应采取保险措施；                                                                          (2)乘人部分必须标出定员人数，不允许超载运行。","外观和手动检查，不符合要求的，扣4分。",4]
[12,"应设置防止乘人与周围障碍物相碰撞的装置，或留出安全距离≥500mm。当全程或局部运行速度≤1m/s时，安全距离≥300mm。","测量检查，不符合要求的，扣4分。",4]
[13,"操作台上应设置紧急事故按钮（必要时站台上也应设置），按扭型式应采用凸起手动复位式。不允许因按动紧急事故按钮而造成危险。","外观检查，操作试验。不符合要求的，扣4分。",4]
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
[14,"重要的零部件采用螺栓连接时，应采取防止松动的措施；零部件采用销轴连接时，应采取防止脱落措施。","外观检查，必要时手动检查。一处不符合要求的，扣2分。",4]
[15,"(1)重要的轴和销轴、重要焊缝在本次检验周期内如进行大修或更换的，应进行探伤检验；\n(2)重要的轴和销轴、重要焊缝应符合GB8408-2008《游乐设施安全规范》附录B。","检查最近一次的安全检验报告或探伤报告。未按要求探伤的，发现一项，扣3分。",6]
[16,"重要零部件和金属结构件无明显锈蚀、永久变形等现象。","外观检查。一项不符合要求的，扣3分。",3]
[17,"轴承及接触面有相对运动部位应有润滑措施，各润滑部位不应渗油。","外观检查。一处不符合要求的，扣2分。",4]
[18,"整机应启、制动平稳，运行正常，不允许有爬行和异常的振动、冲击、发热及声响。","运行试验，外观检查。启、制动不平稳或整机运行异常的，扣4分。",4]
[19,"(1)距地面高度20m以上的游乐设施，在高度10m处应设有风速计；                                                     \n(2)距地面高度大于15m的游乐设施和滑索的上下站及钢丝绳等应装设避雷装置；\n(3)高度超过60m时还应增加防侧向雷击的避雷装置。","外观检查。装置不符合要求的，扣2分。",3]
[20,"每台(套)应设置单独的液压或气动系统。液压系统不应渗漏油，气动系统不应明显漏气；油缸或气缸行程的终点，应设置限位装置。","外观检查。不符合要求的，扣3分。",3]
[21,"游乐设施的使用单位，应根据游乐设施应急预案配备相应的营救装备和急救物品。","现场检查有关装备和物品。缺一种扣1分。",3]
[22,"当动力电源突然断电或设备运行中发生故障后，应有疏导乘客的措施。","外观检查。检查最近一次的检查记录或紧急救援演习记录等。必要时操作试验。设置或其动作不符合要求的，扣4分。",3]
["23–1      (1)","适用于滑行车类游乐设施、架空游览车类游乐设施",null,15]
[null,"车厢或座舱内必须设有安全把手、安全带或安全压杠；架空脚踏车必须设有安全把手和安全带。安全带为尼龙编织带，带宽≥30mm，安全压杠无影响安全的空行程。","外观检查，手动试验。发现一处不符合要求的，扣2分，发现二处及二处以上的，扣4分。",4]
[null,"(1)沿斜坡或垂直方向向上牵引的滑行车，应在提升段设有防止车辆逆行装置，止逆装置应动作可\n   靠；                                                                         \n(2)制动装置动作协调可靠，确保车辆进站顺利。当动力电源突然断电或设备发生故障时，制动装\n   置仍需保证正常工作。","外观检查。检查最近一次的检查记录。必要时操作试验。不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"全封闭式列车车厢应设有空调和通气孔，并设有灭火器和紧急情况下击碎车窗、便于乘客脱离等救援器具。","外观检查，不符合要求的，扣3分。",3]
[null,"同一轨道上有两组或两组以上车辆运行时，应设置防止车辆相互碰撞的自动控制装置和缓冲装置。","外观检查并检查最近一次的检查记录，必要时操作试验。不符合要求的，扣4分。",4]
["23–1    (2)","适用于滑行车(滑道)类游乐设施",null,15]
[null,"滑道站房应有满足乘客集散所需的侯车及上下车的场所与通道，并应有供滑车集散所需的暂存场地和设施；站房乘客进出站口应分开，不应相互干扰。","外观检查。设置不符合要求的，扣3分。",3]
[null,"在滑道的沿线相应区域应设置醒目的警示标志（如：下陡坡、急弯道、连续弯道、反向弯道、减速、保持车距、终点25m、进站停车、终点等）；所有标牌均为白边、蓝或绿底，白字。","外观检查。设置不符合要求的，扣3分。",3]
[null,"在滑车起动前应告知乘客乘坐方式及滑车功能、如何操作手柄、在滑道转弯处向内倾斜重心及在终点站前及时减速制动等。","现场观察或询问作业人员。不符合要求的，扣2分。",2]
[null,"(1)提升系统应设防跳绳保护装置；                                                \n(2)提升道中应设止逆装置，保证滑车意外下滑时下滑距离≤0.5m。","外观检查，必要时试验检查。不符合要求的，扣3分。",3]
[null,"槽式滑道滑槽表面应光滑、无倒角毛刺和尖锐凸出物；滑槽对接处高低差应≤1mm。","外观检查。不符合要求的，扣2分。",2]
[null,"非动力滑道终点前应设置制动装置，制动距离≤8m；电动滑道制动距离≤10m。","现场观察或试验。不符合要求的，扣2分。",2]
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
["23–2","适用于观览车类游乐设施、飞行塔类游乐设施",null,15]
[null,"(1)距地面1m以上封闭座舱的门，必须设乘人在内部不能开启的两道锁紧装置或一道带保险的锁紧装置；\n(2)非封闭座舱进出口处的拦挡物，也应有带保险的锁紧装置；                   \n(3)边运行边上下人的大型观览车，乘人部分的进出口不应高出站台300mm。","外观检查，手动试验。一处设置不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"(1)大型观览车应设有吊厢与地面联络的系统；                                                                                                                \n(2)转盘直径超过40m的观览车，悬挂式吊厢应设防止吊厢摆动的阻尼装置，吊厢最大摆角≤±15\n   °。","外观检查。一项设置不符合要求的，扣3分。",3]
[null,"(1)座舱升降系统上下极限位置应设限位装置。                                     \n(2)吊挂乘人部分的钢丝绳及其端部紧固无严重缺陷，并设有保险装置。","外观检查，运行试验，一项不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"太空船、龙船、飞毯、大摆锤等必须设有安全带(尼龙编织带，带宽≥30mm)或安全压杠等，安全压杠不应有影响安全的空行程，动作应可靠。","外观检查，手动和运行试验。一处设置不符合要求的扣2分，二处及二处以上的扣4分。",4]
["23–3","适用于自控飞机类游乐设施、陀螺类游乐设施",null,15]
[null,"座舱内应设置安全带(尼龙编织带，带宽≥30mm)、把手、扶手等安全装置；有可能导致乘人被甩出去的危险时，应设置相应形式的安全压杠。","外观检查，手动试验。一处不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"当动力电源突然断电或设备发生故障时，应有使空中乘人部分降到地面的措施；停机时间较长或要求定位准确的陀螺，应设制动装置。","试验检查。不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"座舱的牵引或吊挂装置必须设有效的保险措施。","外观检查。检查最近一次的检查记录。必要时操作试验。设置或其动作不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"座舱升降支承臂应设限位装置。","外观检查。检查最近一次的检查记录。必要时操作试验。设置或其动作不符合要求的，扣3分。",3]
["23–4","适用于赛车类游乐设施",null,15]
[null,"加速和制动装置必须有明显标志。","外观检查。无标志或标志不清的，扣2分。",2]
[null,"赛车的驱动和传动部分及车轮应设有效的防护覆盖。","外观检查。无防护的，扣2分。",2]
[null,"道路内不得有障碍物，也不应插入支线，道路两侧必须设置缓冲拦挡物。","外观检查。不符合要求的，扣2分。",2]
[null,"车轮装置应转动灵活，并设有后制动装置；制动装置应安全可靠，最大速度时制动距离≤7m。","运行与制动试验。不符合要求的，扣5分。",5]
[null,"车辆应设防冲撞的缓冲装置。","外观检查。不符合要求的，扣4分。",4]
["23–5","适用于小火车类游乐设施",null,15]
[null,"路基应平整坚实、稳固，轨道接口处高低差≤1mm，轨距误差应为-3～5mm，误差变化率≤5%。","外观检查和测量检查。轨道接口不符合要求的，发现一处扣1分，其他不符合要求的，扣3分。",3]
[null,"车轮装置应润滑良好、转动灵活，侧轮（轮缘）与轨道间隙每侧≤5mm。","外观检查和测量检查。不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"车厢进出口外底板应高出站台100～300mm，车厢进出口处应设有拦挡物，当无法设置时，则应设安全把手、安全带等或其它安全装置。","外观检查和测量检查。不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"制动装置安全可靠，进入站台停位准确。","运行制动试验。不符合要求的，扣4分。",4]
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
["23–6","适用于碰碰车类游乐设施",null,15]
[null,"每辆车应在显著位置上固定标牌，标牌内容至少应包括产品名称、产品型号、产品编号、制造日期和制造许可证编号等。","外观检查。发现一辆车无标志或标志不全的，扣2分，二辆及二辆以上的扣4分。",4]
[null,"座舱应设有安全带或安全压杠，安全带应采用尼龙编织带（带宽≥30mm）或高强度带子；安全带与车体联接应可靠，安全压杠应具有足够的强度和锁紧力。","外观检查，手动试验。设置不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"(1)碰碰车车架四周应设缓冲轮胎，同一车场车辆的缓冲胎应在同一高度上。                         (2)车场应设缓冲拦挡物，并应有可靠的防雨措施。","外观检查。设置不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"(1)加速机构应有明显标志。                                                 \n(2)转向机构应灵活、可靠，不应有卡滞现象。","外观检查。有不符合要求的，扣3分。",3]
["23–7","适用于转马类游乐设施",null,15]
[null,"转动平台应有防滑措施，与固定平台之间间隙应≤30mm。","测量检查。距离不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"乘人部分应设有把手或安全压杆和其他形式的安全装置；骑乘式转马除设有把手外还应设置具有防滑功能的脚踏装置。","外观检查。一处不符合要求的扣2分，未设置或二处以上不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"多层转马的二层及以上平台应单独设置进出口；楼梯进出口应能与旋转平台进出口自动对齐。","外观检查。设置不符合要求的，扣3分。",3]
[null,"正常运行停机后，在60s内应停止运行；要求停位准确的转马应设有制动装置，且制动有效，停位准确。","运行停机试验。不符合要求的，扣4分。",4]
["应得分合计：100分， 扣分之和：      空项分之和：      实得分＝100－扣分之和－空项分之和＝        设备得分＝实得分×100÷(100－空项分之和)＝"]

{"sheet":"K.2水上游乐类游乐设施","index":1,"n_rows":52,"n_cols":6,"rows_kept":52,"merged":[[20,0,25,0],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[26,0,31,0],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[33,0,38,0],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[39,0,44,0],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[45,0,50,0],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[51,0,51,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
[1,"使用单位应建立完整、准确的游乐设施技术档案，并按规定保存。技术档案至少包括：\n(1)设备及其部件的出厂随机文件，包括安全技术规范规定的大型游乐设施设计文件、设\n   计鉴定报告、制造单位的产品质量合格证明、安装及使用维护说明等，以及安装(或\n   者改造、重大维修)过程的技术文件和资料；\n(2)年度设备维修计划及落实情况(包括大修的记录及其验收资料等)；\n(3)年度培训考核计划、作业人员培训记录及证件；\n(4)日常运行和常规检查记录；\n(5)大型游乐设施及其安全保护装置、测量调控装置与主要部件的日常维护保养记录；\n(6)验收检验报告与定期检验报告；\n(7)设备日常保养与维修记录；                                                                           \n(8)设备故障与事故的记录。","检查相关证件、记录及报告等技术资料。资料不齐全或不完善的，每项扣1分。",8]
[2,"游乐设施应在检验有效期内使用。《安全检验合格》标志应固定在游客易于看到的醒目位置或设备上易于看到的醒目位置。","现场检查。《安全检验合格》标志超过有效期的扣4分，在有效期内但未张挂的扣3分，张贴位置不规范的扣2分。",4]
[3,"游乐设施的操作、维修人员应持证上岗。","检查游乐设施的操作、维修人员是否持有有效的《特种设备作业人员证》，发现1人未持证上岗的扣2分。",4]
[4,"(1)游乐设施明显处应公布《乘客须知》，在必要的地方和部位应设置醒目的安全标志。\n   安全标志分为：禁止标志(红色)、警告标志(黄色)、指令标志(蓝色)、提示标志(绿色\n   )，图形样式应符合GB2894-2008《安全标志及其使用导则》、GB13495-1992《消防安\n   全标志规定》；                                   \n(2)非专供儿童乘坐的游乐设施，应对儿童乘坐的年龄和身高上有所规定。","外观检查。一项不符合的扣1分，无《乘客须知》或无任何标志的扣4分。",5]
[5,"游乐设施每日运行前，应进行例行安全检查和试运行，并对安全保护装置进行检查确认。","检查操作现场的检查和试运行记录。没有记录的，扣4分。",4]
[6,"操作、维修人员在作业中应严格执行大型游乐设施的操作规程和有关的安全管理制度（现场应有操作规程、运行记录和维修记录）。","现场检查。没有记录本的，扣4分；没有操作规程的，扣2分；对照运行记录和维修记录，发现一处记录不符的，扣1分。",4]
[7,"使用单位没有能力进行维护保养的，应委托有相应资格的单位进行维护保养，签订维护保养合同，明确双方职责。","外包维护保养业务的，如维修单位无相应资格或未签订合同，扣4分。",4]
[8,"凡乘客可能触及之处，不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。","外观检查。发现有锐边、尖角、毛刺和危险突出物的，扣2分",4]
[9,"(1)安全栅栏应分别设进出口，在进出口处应设引导栅栏；站台应有防滑措施；\n(2)安全栅栏的设置应符合规定（高度：室外的≥1100mm，室内儿童娱乐项目的≥650mm；\n   栅栏间隙和距离地面的间隙≥120mm）。\n(3)安全栅栏门开启方向应与乘人行进方向一致；门边框与立柱之间的间隙适当，门开关时不至夹伤人手，或采取防止人手夹伤的措施。","外观或手动检查。设置不符合规定或无安全措施的，发现一项扣3分。",4]
[10,"重要的零部件采用螺栓连接时（含滑梯对接联接用螺栓），应采取防止松动的措施；零部件采用销轴连接时，应采取防止脱落措施。","外观检查，必要时手动检查。一处不符合要求的，扣2分；二处及二处以上的，扣4分。",4]
[11,"游乐设施的使用单位，应根据游乐设施应急预案配备相应的营救装备和急救物品。","现场检查有关装备和物品。缺一种扣1分。",4]
[12,"经常和水接触的零部件（含滑梯对接联接用螺栓）应采用防锈材料或采取防锈措施。","外观检查。发现一处未采用防锈材料或防锈措施的，扣1分；发现二处的，扣2分，三处及以上的，扣4分。",4]
[13,"安装在潮湿场所的电气设备应设漏电保护装置。","外观检查，手动试验。不符合要求的，扣6分。",6]
[14,"水上游乐设施的重要零部件至少在大修时应探伤。","检查最近一次的安全检验报告或探伤报告。未按要求探伤的，扣4分。",4]
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
[15,"乘人部分与周围障碍物间应留出≥500mm的安全距离。","目测。安全距离不足的，扣3分。",3]
[16,"乘人部分必须设有安全把手等安全保护装置。","外观检查，手动试验。安全保护装置设置不符合要求的，扣4分。",4]
[17,"水上游乐设施均应配备足够的救生人员和救生设备，并应设高位救生监护哨。救生人员着装应统一并易于识别，并应配备相应的联络器材、通讯设备和救生工具。","检查救生人员和救生设备的配备，检查救生监护哨，不符合要求的，扣5分。",6]
[18,"水上游乐设施应设有水处理循环系统，水质应符合GB9667-96《游泳场所卫生规范》的要求。","外观检查，查阅相关记录资料。不符合要求的，扣2分。",4]
["19–1","适用于游乐池类水上游乐设施",null,20]
[null,"(1)各种游乐池等应分别设置，不可混用。                                                    (2)水面上的游艇、游船应限制在不同的水域运行。","外观检查。混合设置或未限制的，扣4分。",4]
[null,"游乐池周围及池内水深变化地点，必须有醒目的水深标志。","外观检查。未设水深标志的，扣4分。",4]
[null,"(1)游乐池同一时间容纳量不应超过2人/m2；                                                 (2)池壁应圆滑无棱角，池底应防滑。预埋件不应露出池底，对露出的应采取防护措施。","外观检查和现场观察。不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"应设置淋浴消毒装置和池长≥2m、宽度与走道宽度相同、深0.2m的浸脚消毒池。","外观检查，不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"(1)水循环的取水口应避免设置在游客活动的水域，并应设置固定的、非专业人员不可以\n   移动的安全栅栏；                                                                      \n(2)安全栅栏设置在游客可触及的池壁时，应设置成球冠形状，过水面积要大于取水管的\n   通径，栅栏间隙应确保游客的手脚等不易进入且取水格栅上部水线以上位置标示“危\n   险，切勿靠近”的警示标志。","外观检查，设置不符合要求的，扣4分。",4]
["19–2","适用于水滑梯类水上游乐设施",null,20]
[null,"水滑梯的入口处，应设下滑方式标示牌。身体滑梯起滑入口处应设置离平台高度为1.1m的横杆，以促使乘员按规定姿势下滑。","外观检查，不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"(1)水滑梯滑道表面应平整光滑，对接缝沿滑行方向不应有逆向阶差；顺向阶差应＜2mm；\n   接缝处沿滑梯边沿圆角顺向应≤3mm，接缝隙处不允许漏水；                                                                                          \n(2)水滑梯在乘人按规定姿势下滑时，不允许有翻滚、弹跳等异常现象；                                    \n(3)滑梯内滑行体运动的表面应有足够的润滑水，保证乘员或辅助乘坐物安全、顺畅运行\n   ，润滑水量大小应能调节。","外观检查，必要时测量检查。发现不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"应设置淋浴消毒装置和池长≥2m、宽度与走道宽度相同、深0.2m的浸脚消毒池。","外观检查，不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"(1)水循环的取水口应避免设置在游客活动的水域，并应设置固定的、非专业人员不可以\n   移动的安全栅栏；                                                                       \n(2)安全栅栏设置在游客可触及的池壁时，应设置成球冠形状，过水面积要大于取水管的\n   通径，栅栏间隙应确保游客的手脚等不易进入，且取水格栅上部水线以上位置标示“\n   危险，切勿靠近”的警示标志。","外观检查，设置不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"(1)滑梯末端长度延伸作为乘客停止滑行的截留区时,其延伸长度应保证不同体重的乘员在\n   截留区内完全停止滑行；                                                                                                               \n(2)身体滑梯专用落水池，外侧滑梯侧边到水池壁水平距离应≥1.5m，浮圈滑梯滑道侧边\n   到水池侧壁水平距离应≥2m。水池应有足够长度让乘员在池壁前减速停止。","外观检查，目测。发现不符合要求的，扣4分。",4]
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
["19–3","适用于造波类水上游乐设施",null,20]
[null,"用于大众游玩的造波池波浪高度应≤1.2m；用于冲波的特殊波浪高度应≤3.0m。","观察检查，不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"造波池应配有救生员使用的远程控制器(如遥控操作开关)，供应急时停车操作。","现场检查，未配备的，扣4分。",4]
[null,"造波池的出波口应安装安全栅栏，并设有安全警示标志，标志应符合GB2894-2008《安全标志及其使用导则》的有关要求。","外观检查，设置不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"造波设备的机房应实施噪音治理，确保机房外噪音对周围环境的影响符合GB3096-2008《声环境质量标准的规定》。","现场检查，不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"造波设备不应有任何油污、杂质跌落而污染水质。","外观检查，不符合要求的，扣4分。",4]
["19–4","适用于峡谷漂流类水上游乐设施",null,20]
[null,"应设置视频监控装置，以便于操作人员观察。","现场检查，未设置的，扣4分。",4]
[null,"泵站等蓄水深度较深的位置，应与运行水道有效隔离；水泵进出水口应有间隔≤100mm的防护栅栏。","外观检查，不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"(1)漂流筏脚踏平面和出入口应设有防滑措施；                                 \n(2)提升装置应设有疏导乘客设施。","外观检查，不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"漂流水道内壁应光滑平顺、不应有尖角、突变等影响漂流筏运行或乘客安全的缺陷；水道上方和两侧不应有影响乘客人身安全的凸起和障碍。","外观检查。必要时漂流试验。有危及人身安全的碰撞现象的，扣4分。",4]
[null,"漂流筏体运行速度在进入提升、进站等到处应与提升、停船装置相匹配。","外观检查。不符合要求的，扣4分。",4]
["19–5","适用于游船类水上游乐设施",null,20]
[null,"各类游船（带动力的太阳能船、电动船、舷外挂机船、碰碰船，以及无动力的琵琶船、水上自行车、漂流筏等）应有承受碰撞的装置；船的吊环装置安全可靠。                                                                                                       ","外观检查，不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"各类游船应设有扶手，座位牢固；扶手应采取防锈措施。 ","外观检查和手动检查，不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"(1)机动船的前操机要确保方向机、软轴线、拉杆及控制航向的挂机或舵可靠联接，且运\n   转自如；                                                               \n(2)无动力船的操纵杆、脚踏曲柄回转应灵活轻便，不允许有卡滞现象。","外观检查和手动试验，不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"快艇的最大航行速度应＜25km/h，碰碰船的最大航行速度应＜10km/h。","试验检查，不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"(1)蓄电池船的蓄电池应密封良好，摆放位置应通风；主电路应设有短路保护装置，工作\n   电压不应超过50V；                                                       \n(2)机动船动力部分的传动装置，应采用遮挡物与乘客严格分开。","外观检查，不符合要求的，扣4分。",4]
["应得分合计：100分， 扣分之和：      空项分之和：      实得分＝100－扣分之和－空项分之和＝        设备得分＝实得分×100÷(100－空项分之和)＝"]

{"sheet":"K.3无动力类游乐设施","index":2,"n_rows":56,"n_cols":6,"rows_kept":56,"merged":[[24,0,29,0],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[30,0,34,0],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[36,0,42,0],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[43,0,48,0],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[49,0,54,0],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[55,0,55,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
[1,"使用单位应建立完整、准确的游乐设施技术档案，并按规定保存。技术档案至少包括：\n(1)设备及其部件的出厂随机文件，包括安全技术规范规定的大型游乐设施设计文件、设计鉴定报\n   告、制造单位的产品质量合格证明、安装及使用维护说明等，以及安装(或者改造、重大维修)\n   过程的技术文件和资料；\n(2)年度设备维修计划及落实情况(包括大修的记录及其验收资料等)；\n(3)年度培训考核计划、作业人员培训记录及证件；\n(4)日常运行和常规检查记录；\n(5)大型游乐设施及其安全保护装置、测量调控装置与主要部件的日常维护保养和维修记录；","检查相关文件、报告及等记录技术资料。缺一项扣4分，不完善的，每项扣2分。",8]
[2,"游乐设施应在检验有效期内使用。《安全检验合格》标志应固定在游客易于看到的醒目位置或设备上易于看到的醒目位置。","现场检查。《安全检验合格》标志超过有效期的扣4分，在有效期内但未张挂的扣3分，张贴位置不规范的扣2分。",4]
[3,"游乐设施的操作、维修人员应持证上岗。","现场检查游乐设施的操作、维修人员是否持有有效的《特种设备作业人员证》，发现1人未持证上岗的扣2分。",4]
[4,"(1)游乐设施明显处应公布《乘客须知》，在必要的地方和部位应设置醒目的安全标志。安全标志\n   分为：禁止标志(红色)、警告标志(黄色)、指令标志(蓝色)、提示标志(绿色)，图形样式应符\n   合GB2894-2008《安全标志及其使用导则》、GB13495-1992《消防安全标志规定》；                                   \n(2)非专供儿童乘坐的游乐设施，应对儿童乘坐的年龄和身高上有所规定。","外观检查。一项不符合的扣1分，无《乘客须知》或无任何标志的扣4分。",4]
[5,"游乐设施每日运行前，应进行例行安全检查和试运行，并对安全保护装置进行检查确认。","检查操作现场的检查和试运行记录。没有记录的，扣4分。",4]
[6,"操作、维修人员在作业中应严格执行大型游乐设施的操作规程和有关的安全管理制度（现场应有操作规程、运行记录和维修记录）。","现场检查。没有记录本扣4分；没有操作规程扣2分；对照运行记录和维修记录，发现一处记录不符的，扣1分。",4]
[7,"使用单位没有能力进行维护保养的，应委托有相应资格的单位进行维护保养，签订维护保养合同，明确双方职责。","外包维护保养业务的，如维修单位无相应资格或未签订合同，扣4分。",4]
[8,"凡乘客可能触及之处，不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。","外观检查。发现有锐边、尖角、毛刺和危险突出物的，扣2分。",2]
[9,"(1)安全栅栏应分别设进出口，在进出口处应设引导栅栏；站台应有防滑措施。\n(2)安全栅栏的设置应符合规定（高度：室外的≥1100mm，室内儿童娱乐项目的≥650mm，栅栏间\n   隙和距离地面的间隙≥120mm）。\n(3)安全栅栏门开启方向应与乘人行进方向一致；门边框与立柱之间的间隙适当，门开关时不至夹\n   伤人手，或采取防止人手夹伤的措施。","外观或手动检查。设置不符合规定或无安全措施的，发现一项扣3分。",3]
[10,"(1)操作室应单独设置，视野开阔，有充分的活动空间和照明；对于操作人员无法观察到运转情况\n   的盲区，有可能发生危险时，应有监视系统等安全措施；\n(2)操作按扭和控制手柄等应有能保持长久的明显的中文标志，按钮、信号灯等颜色标识应符合\n   GB5226.1-2002《机械安全、机械电器设备通用技术条件》规定；\n(3)应设置用于起动前提示乘客注意安全的音响等信号装置。","外观检查，手动试验。一项不符合要求的，扣3分。",3]
[11,"(1)在空中运行的乘人部分，整体结构应牢固可靠，其重要零部件应采取保险措施；                                                                          (2)乘人部分必须标出定员人数，不允许超载运行。","外观和手动检查，不符合要求的，扣4分。",4]
[12,"应设置防止乘人与周围障碍物相碰撞的装置，或留出安全距离≥500mm。当全程或局部运行速度≤1m/s时，安全距离≥300mm。","测量检查，不符合要求的，扣4分。",4]
[13,"操作台上应设置紧急事故按钮（必要时站台上也应设置），按扭型式应采用凸起手动复位式。不允许因按动紧急事故按钮而造成危险。","外观检查，操作试验。不符合要求的，扣4分。",4]
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
[14,"重要的零部件采用螺栓连接时，应采取防止松动的措施；零部件采用销轴连接时，应采取防止脱落措施。","外观检查，必要时手动检查。一处不符合要求的，扣2分。",4]
[15,"(1)重要的轴和销轴、重要焊缝在本次检验周期内如进行大修或更换的，应进行探伤检验；\n(2)重要的轴和销轴、重要焊缝应符合GB8408-2008《游乐设施安全规范》附录B。","检查最近一次的安全检验报告或探伤报告。未按要求探伤的，发现一项，扣3分。",6]
[16,"重要零部件和金属结构件无明显锈蚀、永久变形等现象。","外观检查。一项不符合要求的，扣3分。",3]
[17,"轴承及接触面有相对运动部位应有润滑措施，各润滑部位不应渗油。","外观检查。一处不符合要求的，扣2分。",4]
[18,"整机应启、制动平稳，运行正常，不允许有爬行和异常的振动、冲击、发热及声响。","运行试验，外观检查。启、制动不平稳或整机运行异常的，扣4分。",4]
[19,"(1)距地面高度20m以上的游乐设施，在高度10m处应设有风速计；                                                     \n(2)距地面高度大于15m的游乐设施和滑索的上下站及钢丝绳等应装设避雷装置；\n(3)高度超过60m时还应增加防侧向雷击的避雷装置。","外观检查。装置不符合要求的，扣2分。",3]
[20,"每台(套)应设置单独的液压或气动系统。液压系统不应渗漏油，气动系统不应明显漏气；油缸或气缸行程的终点，应设置限位装置。","外观检查。不符合要求的，扣3分。",3]
[21,"游乐设施的使用单位，应根据游乐设施应急预案配备相应的营救装备和急救物品。","现场检查有关装备和物品。缺一种扣1分。",3]
[22,"当动力电源突然断电或设备运行中发生故障后，应有疏导乘客的措施。","外观检查。检查最近一次的检查记录或紧急救援演习记录等。必要时操作试验。设置或其动作不符合要求的，扣4分。",3]
["23–8    (1)","适用于无动力类蹦极游乐设施",null,15]
[null,"(1)入口处的明显地方应有标示牌，标明详细的游客须知，操作服务人员应及时向游客介绍安全注\n   意事项；                                                    \n(2)高空蹦极的登录处应有体重称量装置和身体检查，并有记录。","检查和观察，设置不符合要求的或作业人员不作安全提示的，扣3分；无体重称量装置或无记录的，扣3分。",3]
[null,"(1)蹦极的跳台应设置与其他无关人员隔开的隔离区；\n(2)高空平台的弹跳口应设置可开合的拦挡物；\n(3)台面应有防滑措施。","外观检查，设置不符合要求的，扣3分。",3]
[null,"(1)高空平台上，用于安全带（或安全背带）的固定装置、冲击绳、回收绳和定滑轮等设备的悬挂\n  （或固定）应有足够的强度，固定牢固可靠；                                  \n(2)弹射座舱、座椅或卡扣等载人装置应牢固可靠；弹性绳必须装有安全绳，其拉直长度应大于弹\n   性绳的有效拉伸量。高空蹦极安全绳拉直后应保证跳跃者离接应点不小于3m。","外观检查。不符合要求的，扣3分。",3]
[null,"(1)弹性绳应有产品合格证及使用说明书，内容至少包括：无载长度、使用载荷、拉伸范围、断裂\n   强度及断裂伸长率、使用次数、报废断丝比例、保管及存放要求、制造日期、使用终止日期和\n   二道保险绳的长度等；                                 \n(2)使用中的弹性绳每日应进行仔细检查，发现异常变化应及时更换。","检查产品合格证和使用说明书，没有或不符要求的，扣4分。现场检查使用情况（每日跳跃次数和更换弹性绳）记录。无记录或记录不符要求的，扣4分。",4]
[null,"位于弹跳平台、接应区、登录处等部位的工作人员应配备互相联系的通讯设备和必要的音响信号装置。","观察检查,未配备或不符合要求的，扣2分。",2]
["23–8    (2)","适用于无动力类充气弹跳游乐设施",null,15]
[null,"入口处应设有明显的标示牌和游客须知。","外观检查。不符要求的，扣3分。",3]
[null,"主垫厚度应＞500mm，护拦高度应＞650mm，主件平台与主垫的垂直高度差应＜2m。","外观检查和测量检查。一项不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"(1)滑梯的角度应＜45°；钻筒内径为800mm，长度超过2.5m时，筒壁上应设观察窗；                                                                          (2)房屋造型应留门2～4个。","外观检查和测量检查。一项不符合要求的，扣4分。",4]
[null,"弹跳表面应光洁、平整，无褶皱，无污物，贴花、帖条不应翘皮、脱落。","外观检查。不符合要求的，扣4分。",4]
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
["23–8    (3)","适用于无动力类滑索游乐设施",null,15]
[null,"(1)入口处应设有明显的标志和游客须知；                                    \n(2)站台应有足够的空间保证游客和工作人员安全的活动；站台上下楼梯的设置应方便游客的集\n   散，人流不能交叉，保证其安全；                                   \n(3)起点站必须分设等待区和出发区，并应设置安全可靠的乘客放行装置；                 \n(4)终点站必须设置接应区和疏导区。","外观检查。一项不符要求的，扣2分。",2]
[null,"(1)多组滑索之间的中心距应＞1.5m；滑行中人与障碍物的距离应＞1.5m。                                                      (2)滑索的最大弦倾角≤10°，滑车在接触缓冲器前的瞬间速度应＜3.5m/s。","外观检查及测量检查。发现不符合要求的，扣2分。",2]
[null,"滑行小车须采用两组绳轮，滑轮应设有防止钢丝绳从滑车内脱落的装置；滑车的滑轮轴应设有二次保护；吊挂部分应设有足够强度的保险装置。                                     ","外观检查。一项不符合要求的，扣3分。",3]
[null,"乘坐物应采用专业厂家生产的尼龙吊带，应有产品合格证或型式试验报告；合格证中应注明材质、额定载荷和破断强度等参数，破断强度应≥1200kg。","检查产品合格证或试验报告，没有或不符要求的，扣3分。",3]
[null,"(1)作业人员必须详细向游客讲解安全注意事项；                              \n(2)等待区的乘客只有在准备滑行时，才准进入出发区；\n(3)出发点至少有两名工作人员，指导和监督游客按规定的姿势穿好或坐上乘坐物，经检查确认安\n   全后，待终点站发出可以放行信号后，方可放行。","现场观察操作过程，不符合要求的，扣2分。",2]
[null,"(1)滑索的终点站须设有可靠的双重制动系统，每套制动系统必须能独立止住乘客的滑行，保证起\n   到可靠的缓冲和制动作用；                                                                   \n(2)滑索的终点站还须设有防护垫，其厚度≥400mm，面积≥1.5m（高）×1.5m（宽）。防护垫悬\n   挂应可靠，应能充分发挥缓冲作用。","外观检查和测量检查。不符合要求的，扣3分。",3]
["23–8    (4)","适用于无动力类系留式观光气球游乐设施",null,15]
[null,"入口处应有明显的标志和游客须知牌。","外观检查。设置不符合要求的，扣3分。",3]
[null,"现场应有称重装置；且有以主力绳系留点为中心的半径25m的安全范围。","外观检查和测量检查，设置不符合要求的，扣3分。",3]
[null,"各种与人体有关的乘坐物、非金属吊挂件、承载体和金属套环、卡扣等应有产品合格证、产品认证或型式试验报告；非金属件应有寿命规定，并定期更换。","抽查相关证明、报告、规定和更换记录。发现一项不符合要求的扣3分。",3]
[null,"(1)应配备必要的音响信号装置；                                             \n(2)乘客运动轨迹的两侧应有≥10m的安全距离。","现场检查，不符合要求的，扣3分。",3]
[null,"气球保险绳数量应不少于3根，系留链的数量不少于2根；吊挂部分应设有保险装置。","外观检查。一项不符合要求的，扣4分。",3]
["23–8      (5)","适用于无动力类空中飞人游乐设施",null,15]
[null,"入口处应有明显的标志和游客须知牌。","外观检查。设置不符合要求的，扣3分。",3]
[null,"卷扬装置应有可靠的制动；上升和下降应分别设置限位开关，限位开关应安全可靠。","外观检查和试验。不符合要求的，扣3分。",3]
[null,"非金属吊挂件、承载体和金属套环、卡扣等应有产品合格证、产品认证或型式试验报告；非金属件应有寿命规定，并定期更换。","抽查相关证明、报告、规定和更换记录。发现一项不符合要求的扣3分。",3]
[null,"吊挂部分应有保险装置。                                             ","外观检查。设置不符合要求的，扣3分。",3]
[null,"(1)应配备必要的音响信号装置。                                                \n(2)乘客运动轨迹的两侧应有≥10m的安全距离。","现场检查，不符合要求的，扣3分。",3]
["应得分合计：100分， 扣分之和：      空项分之和：      实得分＝100－扣分之和－空项分之和＝        设备得分＝实得分×100÷(100－空项分之和)＝"]