{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["场(厂)内机动车辆","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"场(厂)内机动车辆","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"merged":[[18,0,18,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
[1,"场（厂）内专用机动车辆应附有出厂合格证。合格证上应标明车辆型号、发动机、底盘编号。","外观检查，查阅档案，验证编号。《出厂合格证》2分，车辆型号、发动机编号、底盘编号各1分。",5]
[2,"场（厂）内专用机动车辆必须通过特种设备安全监察机构注册登记，并取得安全检验合格标志和牌照。场（厂）内专用机动车辆应安装牌照并粘贴安全检验合格标志后使用。","查验注册登记情况，未注册登记扣10分。外观检查，查验牌照的正确悬挂安装位置，安全检验合格标志粘贴在显眼的位置，一项不符合扣2.5分。",10]
[3,"使用单位应制定场（厂）内专用机动车辆作业人员的操作规程。","检查是否制定作业人员的操作规程，不符合扣5分。",5]
[4,"场（厂）内专用机动车辆使用单位应按照《工业企业厂内运输安全规程》等国家标准的要求，在生产作业区或者施工现场实施交通安全管理。","检查现场的交通安全标志和交通安全管理制度，一项不符合扣2.5分。",5]
[5,"在用场（厂）内专用机动车辆定期检验周期为一年。","检查安全检验合格标志的有效期，超期扣5分。",5]
[6,"场（厂）内专用机动车辆作业人员必须取得行政部门颁发的资格证书。","抽查现场作业人员持证情况，无证扣5分。",5]
[7,"使用单位应严格执行场（厂）内专用机动车辆年检、月检、日检等常规检查制度。检查应做详细记录，并存档案备查。","检查是否制定常规检查制度、建立维护档案。",5]
[8,"装载运输易燃易爆、剧毒等危险品或行驶于危险场所的车辆，必须符合相应特殊安全要求，防爆叉车等级符合工作环境分区标准要求，液化气燃料叉车的液化气瓶是专用的车用液化气瓶，并且有有效的液化气瓶检验合格报告。","外观检查，查验相关合格证件。不符合要求扣5分。",5]
[9,"发动机起动和熄火正常，运转平稳，没有异响。","观察操作试验，不符合要求扣5分。",5]
[10,"场（厂）内专用机动车辆必须设置转向灯、制动灯，并且保持良好。","外观检查，不符合要求扣5分。",5]
[11,"液传动车辆必须处于空档位置时，才能启动发动机。","观察操作试验，不符合要求扣5分。",5]
[12,"车架和前后桥不得有变形、裂纹，车架与前后桥连接应紧固。","外观检查，不符合要求扣5分。",5]
[13,"转向机构运转可靠、操作灵活，转向机构不得拼凑焊接，不得有漏油、裂纹和变形现象。","观察操作试验，不符合要求扣5分。",5]
[14,"场（厂）内专用机动车辆必须设置行车制动和驻车制动装置。制动效能试验制动可靠有效，点制动无跑偏现象。","观察操作试验，未设置制动装置，扣15分。制动效能和制动跑偏，各扣5分。",15]
[15,"场（厂）内专用机动车辆的货叉不得有裂纹。","外观检验，不符合要求扣5分。",5]
[16,"各类自行专用机械的专用机具(叉架、铲、斗、吊钩、滚、轮、链、轴、销)及结构件(门架、护顶架、臂架、支撑台架)应完整，无裂纹，无变形，连接配合良好，工作灵敏可靠。","外观检验，观察操作试验。不符合要求扣5分。",5]
[17,"升降倾斜油缸密封良好，无裂纹泄漏现象。液压系统管路密封良好，与其它机件不磨不碰。","观察操作试验，不符合要求扣5分。",5]
["应得分合计：100分， 扣分之和：      空项分之和：      实得分＝100－扣分之和－空项分之和＝        设备得分＝实得分×100÷(100－空项分之和)＝"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}